**КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА ОТ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ**

**Уважаемые жители поселка Шерегеш!**

**Ежегодно, с наступлением холодов и с началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность.**

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.

**чтобы избежать пожара, необходимо строго соблюдать следующие основные правила:**

• Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.

• Каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке, надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего дыма трещины.

• Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

• Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра, оставлять одних малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

• Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.

• На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (пред- топочный) лист размерами не менее 50 на 70 (см).

• Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и не более 1,5 часа.

• За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

• Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.

• Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи.

• Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

• В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

**При обнаружении возгорания, следует немедленно сообщить об этом в службу спасения по телефону**

**- «01» (по мобильному телефону - «112») МЧС**

**- 8(38473)65102 Шерегешское отделение полиции**

**- 8(38473)Администрация Шерегешского городского поселения.**