***Приложение – «Изменение в Схемы водоснабжения и водоотведения городских поселений Таштагольского муниципального района на период 2016-2026гг.»***

1. **Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом) Шерегешского городского поселения:**

**Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения.**

Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению в период 2016-2026г.г. приведен в таблице.

**Перечень мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** |  **Всего** |  **Объемы инвестиций по годам тыс.руб.** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2026** |
|  1 | Мероприятия на проведение капитальных ремонтов сетей и сооружений системы водоотведения |  | **-** |  - | - |  |
|  1.1 | Автоматизация контроля уровня в баках холодной воды - п. Шерегеш | 305,9 | 0,0 | 0,0 | 305,9 |  -  |

**ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ системы водоснабжения хозпитьевой водой по ООО «УК ЖКХ» пгт.ШЕРЕГЕШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №П/П | Наименование показателей | Ед. изм. | Прогноз 2015 год | **План 2018 год** |
| 1 | Суммарная протяженностьсети | км | 42.80 | 42,80 |
| 2 | Количество отдельно стоящих насосных станции | шт. | 3 | 3 |
| 3 | Производственная мощность подъема воды \* | т.м³ |  |  |
| 3.1. | в сучки | т.м³ | 14,00 | 14,00 |
| 3.2. | в год | т.м³ | 5110,00 | 5110,00 |
|  | Пропускная способность очистных сооружений \* | т.м³ |  |  |
| 4.1. | в сутки | т.м³ | 9,02 | 9,02 |
| 4.2. | в год | т.м³ | 3293,76 | 3293,76 |
| 5 | Производственная мощность сети \* | т.м³ |  |  |
| 5.1. | в сутки | т.м³ | 17,70 | 17,70 |
| 5.2. | в год | т.м³ | 6461 | 6461 |
| 6 | Поднято воды, всего | т. м | 1891,450 | 2020,289 |
| 7 | Получено со стороны | т. м3 | - | - |
| 8 | Пропущено очистными сооружениями | т. м3 | 1852,58 | 1981,57 |
| 9 | Использовано на собственные нужды | т. м3 | 38,870 | 38,720 |
| 10 | Подано в сеть | т. м3 | 1852,58 | **1981,57** |
| 11 | Неучтенные расходы | т. м3 | 254,73 | **551,25** |
| 12 | **Реализовано воды, всего** | т.м3 | 1597,851 | **1 430,32** |
| 13 | **в т. ч. населению** | т. м3 | 595,403 | **333 904,53** |
|  | **Бюджетные организации** | м3 |  | **80 123,99** |
|  | **Прочие организации** | м3 |  | **1 083 838,31** |
| 14 | Износ основных производственных фондов | руб. |  |  |
| 15 | Износ основных фондов | % | - | - |
| 16 | Расход электроэнергии на 1 м3поднятой воды | кВт-ч | 3,20 | 3,42 |
| 17 | Численность работников на 1 км сетей | чел. | 0,30 | 0,30 |
| 18 | Численность работников чел/1 тыс. обслуживаемых жителей | чел. |  |  |

**ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Системы технического водоснабжения по ООО «УК ЖКХ» п.г.т.Шерегеш**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Прогноз 2015 год | План 2016 год |
| 1 | Суммарная протяженность сети | км | 6,20 | 6,20 |
| 2 | Количество отдельно стоящихнасосных станций | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Производственная мощность подъема воды | т. м³ |  |  |
| 3.1. | в сутки | т. м³ | 3,36 | 3,36 |
| 3.2. | в год | т. м3 | 1226,40 | 1226,40 |
| 4 | Пропускная способность очистных | т. м3 |  |  |
| 4.1. | в сутки | т. м³ | **-** | **-** |
| 4.2. | в год | т. м³ | **-** | **-** |
| 5 | Производственная мощность сети | т. м3 |  |  |
| 5.1. | в сутки | т. м³ | 2,20 | 2,20 |
| 5.2. | в год | т. м³ | 803,00 | 803,00 |
| 6 | Поднято воды, всего | т. м³ | 321,062 | **476 ,65** |
| 7 | Получено со стороны | т. м3 | **-** | **-** |
| 8 | Пропущено очистными сооружениями | т. м3 |  | **"** |
| 9 | Использовано на собственные нужды | т. м3 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Подано в сеть | т. м3 | 321.06 | **476 ,65** |
| 11 | Неучтенные расходы | т. м3 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реализовано воды, всего | т.м3 | 321,062 | **476 ,65** |
|  | в т. ч. населению | т. м3 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Численность работающих, всего \*\* из них: | чел. | 40 | 40 |
| 13.1. | Основного технологическогоперсонала, в т.ч. | чел. | 5 | 5 |
|  | - очистки | чел. | **-** | **-** |
|  | - ремонтных рабочих | чел. | 2 | 2 |
|  | - подъема | чел. | 3 | 3 |
| 13.2 | Цехового персонала | чел. | 0 | 0 |
| 13.3. | Административного управленческого персонала \*\*\* | чел. | 35 | 35 |
| 14 | Балансовая стоимость основных производственных фондов | млн. руб. | - | **-** |
| 15 | Износ основных фондов | **%** | **-** | **-** |
| 16 | Расход электроэнергии на 1мПоднятой воды | кВт-ч | 1,34 | 1,35 |
| 17 | Численность работников на 1 км сетей | чел. | 0,81 | 0,81 |
| 18 | Численность работников чел/1 тыс.обслуживаемых жителей | чел. |  |  |

Зам. Главы Таштагольского района по ЖКХ А.Г. Орлов

Директор ООО УК «ЖКХ» С.В. Кабаев